**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере образования, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 57 города Рыбинска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта | Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта | Категория инвалида, для которой не устранены барьеры | Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Отсутствие бордюров по краям пешеходных путей**  (пункт 5.1.9, 5.1.12 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствие тактильно-контрастного указателя перед внешней лестницей** (пункт 5.1.10 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствие ровного, не создающего вибрацию при движении асфальта** (пункт 5.1.11 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С  С, К | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон  Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Отсутствие пандуса** (пункт 5.1.14 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствие в полотнах наружных дверей прозрачных и ударопрочных смотровых панелей** (пункт 6.1.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Не соответствие высоты наружного дверного порога** (пункт 6.1.5 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Не соответствие глубины и ширины тамбура** (пункт 6.1.8 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С, К | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон |
| 3 | Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | **Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, отсутствуют дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа** (пункт 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Не соответствие полосы движения при открытых дверях кабинетов и разворотных площадок** (пункт 6.2.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствие зон отдыха на 2-3 места, в том числе для инвалидов на креслах- колясках** (пункт 6.2.5 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствие на проступнях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационной лестницы контрастных или контрастных фотолюминисцентных полос, а также поручней их фотолюминисцентных материалов** (пункт 6.2.29 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С, К  С, К, Г, ОДА  С | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон  Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон  Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения при опасных ситуациях в безопасное место |
| 4 | Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.**  (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствие контрастного сочетания цветов в зоне целевого назначения** (пункт 6.4.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствие С– и П– образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.** (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С  ОДА | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон  Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.**  (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни. В кабине сбоку от унитаза отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.** (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствует у дверей блоков в санузел информационные таблички помещений (в том числе рельефные), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 -0,5 м от края двери.**  (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствие С– и П– образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.** (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствие водопроводного крана с рычажной рукояткой и термостатом, отсутствие на унитазе автоматического слива воды** (пункт 6.3.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Не соответствие пространства рядом с унитазом для размещения кресла – коляски и свободного пространства для разворота кресла – коляски** (пункт 6.3.8 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствует система тревожной сигнализации (система двухсторонней громкоговорящей связи)** (пункты 6.3.6, 6.5.8 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С  ОДА  С  ОДА  К  С, Г, ОДА, К, У | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон  Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон  Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон  Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон  Обеспечение сопровождение инвалидов передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон  Обеспечение сопровождение инвалидов всех видов и МГН до основных структурно-функциональных зон |
| 6 | Система информации на объекте | **Отсутствует визуальная информация: отсутствие информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с нарушением зрения.** (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).  **Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушение зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.** (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С,Г  С | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и слуха до основных структурно-функциональных зон  Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон |
| 7 | Дополнительные элементы для детей | **Отсутствие нумерации шкафов раздевальных рельефным шрифтом и на контрастном фоне** (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон |
| 8 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Не является «зоной ответственности» муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 57 |

Заведующий муниципальным дошкольным  
 образовательным учреждением детским садом № 57 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Г. Перепелица

СОГЛАСОВАНО

Председатель Рыбинского отделения  
 Всероссийского общества слепых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И. Салдина

дата**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**